**Anlage 7 - Zusammenfassung der für den Rückbau relevanten Daten**

**7.1 Gebäude, allgemeine Daten** *(Haupthaus)*

Baujahr: \_\_\_\_\_\_\_\_ (nur älteste Baujahr angeben)

Fertighaus:  ja;  nein

Dachform/ Dachart:  Flachdach,  Pultdach,  Satteldach,  Walmdach,  
 Sonstiges: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kellermauerwerk:  Stahlbeton,  Ziegel,  Kalksandstein,  Bims,  kein Keller,  
  Sonstiges: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Aufgeh. Mauerwerk:  Stahlbeton,  Ziegel,  Kalksandstein,  Bims,  
 Sonstiges: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Geschossdecken:  Holzbalkendecken,  Betondecken,  Fertigelementdecken

Anzahl der Wohneinheiten mit entsprechender Zimmeranzahl *(inkl. Küche, exkl. Bad, Flur, etc.)*

\_\_ x 1 Raum; \_\_ x 2 Räume; \_\_ x 3 Räume; \_\_ x 4 Räume;   
\_\_ x 5 Räume; \_\_ x 6 Räume; \_\_ x 7 Räume; \_\_ x mehr als 7 Räume

**7.2 Gebäude, Brutto-Rauminhalt (BRI) (nach DIN 277/1987)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Gebäudebezeichnung | BRI |
|  | Wohn-/Geschäftsgebäude mit Stahlbetondecke |  |
|  | Wohn-/Geschäftsgebäude mit Holzbalkendecke |  |
|  | Wohn-/Geschäftsgebäude Fachwerkkonstruktion |  |
|  | Fertigteilhaus (ohne Keller) |  |
|  | Keller eines Fertigteilhauses |  |
|  | Garagen, Stallgebäude, Schuppen, Nebengebäude, etc. (massiv) |  |
|  | Holzschuppen, Carport, Blechgarage, Baracke, Remise, etc. |  |
|  | Scheune |  |
|  | Feldscheune, Remise |  |
|  | Keller und Schutzräume (wenn nicht von Gebäuden überbaut) |  |
|  | Halle / Stahlhalle (nur wenn Stahlkonstruktion) |  |
|  | Glasgewächshaus |  |
|  | Klärgruben / Jauchegruben |  |
|  | **Summe BRI:** |  |

**7.3 Flächenräumung**

Überbaute Grundstücksfläche: \_\_\_\_\_\_\_\_ m²

„lose“ Bodenbefestigungen: \_\_\_\_\_\_\_\_ m²  
(Gehwegplatten, Pflaster, Kies – ohne Betonunterbau)

„gegossene“ Bodenbefestigungen: \_\_\_\_\_\_\_\_ m²  
(Beton und Asphalt)

**7.4 Verfüllung** (Keller, Klärgruben, Kelleraußentreppen, Schwimmbad etc.)

Grundfläche (m²) x Höhe bis OK Gelände (ohne Bodenplatte) = m³ x Faktor

Faktoren:  1,1250 (Reihenmittelhaus)

 1,1875 (Reihenendhaus, Doppelhaushälfte)

 1,2500 (freistehendes Gebäude) \_\_\_\_\_\_\_\_ m³

+  
Summe 7.3 Flächenräumung x 0,3 \_\_\_\_\_\_\_\_ m³

**Summe Verfüllung:** \_\_\_\_\_\_\_\_ m³

**7.5 Außenanlagen** *(nur Summen)*

Mauerwerk (Ziegel, KS, Bims, o.ä): \_\_\_\_\_\_\_\_ m³

Betonmauer (keine Flächen): \_\_\_\_\_\_\_\_ m³

Zaun: \_\_\_\_\_\_\_\_ m

Brunnen:  Ja,  Nein; Anzahl: \_\_\_\_\_\_\_\_ Stück, Tiefe: \_\_\_\_\_\_\_\_ m

Erdtank:  Ja,  Nein; Anzahl: \_\_\_\_\_\_\_\_ Stück, Inhalt: \_\_\_\_\_\_\_\_ m